渝（万盛经开）环准〔2024〕003号

重庆森驰环境治理有限公司万盛分公司：

你单位报送的“森驰鱼田堡矸石山煤矸石综合利用项目”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宝仑环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在重庆市綦江区万东镇鱼田堡建设。建设规模及内容：项目外购鱼田堡煤矿煤矸石约338.7万吨（可利用资源量约273.7万吨），租赁原鱼田堡煤矿煤坪（占地面积6806m2）及原鱼田堡煤矿附属房屋，新建煤矸石洗选线一条，每年综合利用煤矸石约120万吨。

项目服务年限2.3年，每年工作300天，采用一班制，每班10小时（夜间不生产），劳动定员21人。项目总投资2500万元，其中环保投资80万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防治环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

做好废水处理工作。洗选车间采用彩钢棚全密闭，车辆冲洗水、矸石洗选水经收集后，采用“沉淀”工艺净化处理，上清液回用于生产和洒水抑尘，不得外排；洗选区、矸石山、红矸石储存区周边设置截排水沟，初期雨水经集中收集后，采用“沉淀”工艺净化处理，上清液回用于生产和洒水抑尘，不得外排。生活污水依托现有化粪池收集处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。

加强废气治理措施。破碎、筛分车间采用彩钢棚全密闭，车间内设置喷雾装置，投料入口处设置固定喷淋装置，粉尘、筛分粉尘通过集气罩收集，共用一套除尘设施，采用“布袋除尘”工艺净化处理，废气经1#排气筒15米高空排放（风量30000m3/h），废气中的颗粒物排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）有组织排放限值。项目共设置1根排气筒。

矸石山开采过程中，只设置一个作业面并控制作业面面积，禁止无序开采；黑矸石开采过程采用2台高压喷淋+2台雾炮机喷雾洒水抑尘，红矸石开采过程采用3台高压喷淋+2台雾炮机喷雾洒水抑尘；红矸石开采前，提前5天洒水浸泡，待红矸石浸湿后（含水率15~20%）再行开采；矸石山内运输道路采用棕垫铺设，并洒水润湿棕垫，保证路面湿润；红矸石暂存库房密闭设置，库房内设置洒水抑尘装置，库房进出口设软帘、排气口设置滤筒；厂内四周及车辆进出口喷雾洒水装置。厂界无组织废气中颗粒物排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）中的煤炭工业所属装卸场所大气污染物排放限值。

强化噪声污染防治。合理布局，采用工艺先进的低噪声设备；主要设备基座加装减振，加固基座；加强设备维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声；合理安排作业时间，夜间不生产；采用隔声、消声等措施，确保厂界环境噪声达标排放。厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。

依法处置固体废物。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理；水处理沉淀泥煤、布袋除尘器截留粉尘作为产品外售。设置危废暂存间，危废暂存间要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，废机油、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物要分类暂存于危废暂存间内，定期交由有相关危废处置资质的单位处理。加快红矸石转运，送至周边水泥生产企业综合利用。

做好地下水污染防护。控制地下水污染源头，对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。分区防控地下水污染，各功能区应有明确的界线和标识，项目重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）包括危废暂存间、跳汰洗选区、浓缩池、污水池、清水池等，一般防渗区包括（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）包括除重点防渗区以外的生产区域。

严格环境风险防范。危废暂存间设置禁烟防火标识，废油类暂存下方设置托盘，厂区配备适宜的消防器材；矸石加工区设置截排水沟及切换阀，若发生事故将废水引至矸石山沉淀池处理；矸石山如发生自燃立即采用粘土进行覆盖、或将火源挖除阻止燃烧蔓延；安排专门人员每天定时巡检厂区、矸石山作业情况，严防矸石山垮塌、滑坡等事故。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2024年1月31日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队