渝（万盛经开）环准〔2024〕008号

重庆广兴生态科技有限公司：

你单位报送的“万盛煤矸石山综合利用与生态修复项目”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在重庆市綦江区南桐镇观音岩村建设。建设规模及内容：拟建项目综合利用南桐煤矿矸石山煤矸石，可利用资源量约835.8万吨；工业广场占地面积11781.72平方米，工业广场建筑面积6526平方米，新建煤矸石洗选线一条，每年综合利用煤矸石约150万吨。

拟建项目每年工作330天，采用两班制，每班8小时（夜间不生产），劳动定员36人，厂区内不设食宿。项目总投资7000万元，其中环保投资242万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防治环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

做好废水处理工作。

洗选车间采用全密闭，场地冲洗水、车辆冲洗水、煤矸石洗选水经收集后，采用“沉淀”工艺净化处理，上清液回用于生产用水或洒水抑尘，不得外排；煤矸石山、工业广场边缘设置截排水沟，初期雨水经集中收集后，采用“沉淀”工艺净化处理，上清液回用于生产用水或洒水抑尘，不得外排。生活污水经生化池处理后，用作周边农肥，不得外排。

加强废气治理措施。

工业广场加工车间采用全密闭，车间顶部设置喷雾装置，原料堆场、产品堆场设置在厂房内，原料、产品装卸点设置固定喷淋装置；进、出场车辆冲洗后才能上路。石材加工投料口处设置固定喷淋装置，煤矸石和石材的破碎、筛分工序设置集气罩，粉尘通过集气罩收集，共用一套除尘设施，采用“布袋除尘”工艺净化处理，废气经1#排气筒15米高空排放，废气中的颗粒物有组织排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）有组织排放限值。工业广场厂界无组织废气中的颗粒物排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值。项目共设置1根排气筒。

煤矸石山开采过程中，合理设置作业面并控制作业面面积，禁止无序开采；煤矸石山设置雾炮机、洒水车等抑尘装置；煤矸石山内运输道路定期清扫并洒水抑尘。煤矸石山开采无组织废气中颗粒物排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）中无组织排放限值。

强化噪声污染防治。

合理布局，采用工艺先进的低噪声设备；主要设备基座加装减振，加固基座；加强设备维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声；合理安排作业时间，夜间不生产；采用隔声、消声等措施，确保厂界环境噪声达标排放。厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。

依法处置固体废物。

生活垃圾统一收集后交环卫部门处理；水处理沉淀泥煤、布袋除尘器截留粉尘作为产品外售。设置危废暂存间，危废暂存间要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，废机油、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物要分类暂存于危废暂存间内，定期交由有相关危废处置资质的单位处理。

做好地下水污染防护。

控制地下水污染源头，对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。

分区防控地下水污染，各功能区应有明确的界线和标识，项目重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）包括初期雨水池、循环水池、事故水池、危险废物暂存间以及原料库房等，一般防渗区包括（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）包括原料堆场、石料堆场、低热值煤堆场、煤泥堆场等。

严格环境风险防范。

设置独立的气瓶区，分区存储乙炔瓶和氧气瓶，气瓶库区应配备足够的消防设施，落实安全管理责任；原料库房润滑油储存区域下方设置防渗托盘，配备灭火器等消防器材，设置禁火标识；危废暂存间设置禁烟防火标识，废油类暂存下方设置托盘；工业广场设置截排水沟和切换阀，若发生事故将事故废水引至事故池处理；煤矸石山如发生自燃立即采用粘土进行覆盖、或将火源挖除阻止燃烧蔓延；安排专门人员每天定时巡检厂区、煤矸石山作业情况，严防垮塌、滑坡等事故。

做好生态环境修复。

项目完结后，做好生态环境修复，按规划恢复矿山、工业广场等地块的使用性质，选用本土绿植修复生态环境。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2024年5月6日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队