渝（万盛经开）环准〔2024〕009号

重庆西赛动力机械有限公司：

你单位报送的“西赛动力年产10万套汽车零部件项目”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆博雅工程项目咨询事务所编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在重庆市万盛经开区平山工业园重庆方汀机械制造有限责任公司现有厂房内建设。建设规模和建设内容：建设单位租赁重庆方汀机械制造有限责任公司现有厂房，建筑面积3240平方米，购置钻床、CNC加工中心、铣床、清洗机、烘干机等设备50余台，建设汽车零部件生产线，形成年产10万套汽车零部件的产能。项目配套建设检查区、空压机房、办公区等辅助工程；项目所需给水、排水、供电等公用工程依托现有设施（设备）；项目配套建设包材堆放区、配件堆放区、原材料堆放区、化学品库房、成品堆放区等储运工程；项目同步建设废水治理、噪声防治、固废暂存、风险防控等环保工程。

项目全年工作300d，采用一班制，每班8小时，劳动定员30人，厂区内不设置食宿。项目总投资500万元，其中环保投资25万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

做好废水处理工作。

生产废水（地坪清洁废水、CNC清洗废水、珩磨废水）经集中收集后采用“隔油+混凝沉淀+气浮”工艺预处理，预处理后的生产废水与生活污水一并依托现有生化池处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，经园区污水管网进入平山组团污水处理厂深度处理后，排入孝子河。

加强废气治理措施。

生活垃圾日常日清，堆存点定期消毒除臭；珩磨机密闭设置并采取湿式作业。

强化噪声污染防治。

合理布局，采用低噪声设备；主要设备基座加装减振；空压机等高噪声设备设置于专用设备间内；加强设备维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声；加强管理，厂区出入口设置车辆减速禁鸣标志。厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

依法处置固体废物。

生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。设置一般工业固废暂存点，一般工业固废暂存点要按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，不合格废品、废包装材料等一般工业固废要分类暂存于一般工业固废暂存点，定期外售综合利用。设置危险废物暂存间，危废暂存间要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，化学品废包装桶、废油、废油桶、废含油棉纱手套、废切削液、空压机含油废液、泥浆、底渣、含油废金属屑（沥干切削液后桶装）等危险废物要分类暂存于危废暂存间内，其中含油废金属屑（沥干切削液后桶装）交由金属冶炼企业综合利用，其他危险废物定期交由有相应危险废物处置资质的单位处理。

严格落实地下水和土壤污染防治措施。

控制地下水污染源头，对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。

分区防控地下水污染，各功能区应有明确的界线和标识，项目重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）包括危废贮存间、化学品库房、CNC清洗区、含油废金属暂存区、防锈区、切削液过滤区、生产废水预处理设施和收集管道等区域，项目一般防渗区（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）包括机加工区、检验区、一般固废暂存点等区域。

建设单位要采取分区防渗、风险防范等措施减少项目对区域土壤环境质量的影响。

严格环境风险防范。

机加工区、化学品储存区、危废暂存间、生产废水预处理设施等区域采取防渗防腐处理；液体化学品、废切削液、废润滑油等液体物料要采用密闭桶装储存，桶下方设置托盘，机加工设备下方放置接油盘；机加工区、化学品储存区、危废暂存间等区域要设置防火安全警示标识，配置灭火器、防护用品、吸附材料等，满足安全卫生、劳动保护、环境保护和消防安全等相关要求；建立安全环保管理机构和制度，配备专职或兼职人员，编制安全环保操作规程；编制突发环境事件应急预案，并在投产前向我局报送备案。

本项目主要污染总量指标为：化学需氧量0.031吨/年、氨氮0.004吨/年。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2024年5月9日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队