渝（万盛经开）环准〔2025〕017号

重庆森驰环境治理有限公司万盛分公司：

你单位报送的“鱼田堡煤矸石综合治理”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆科乐环保咨询有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在重庆市綦江区万东镇原鱼田堡煤矿煤坪范围内建设。建设规模及内容：新建一条破碎筛分生产线，对现有煤矸石洗选线筛选出粒径较大的（≥30mm）的煤矸石再次进行破碎筛分；新设1个原料堆场（占地面积约600m2）、3个产品堆料场（每个占地面积270m2）。本项目年产0-1mm煤矸石120000吨，1-3mm煤矸石240000吨，3-5mm煤矸石240000吨。项目办公区、厕所等辅助工程依托原有，项目给水、排水、供电等公用工程依托原有，项目新建破碎筛分生产线对应废气治理设施、噪声防治设施、风险防控等环保工程，废水治理、固危废暂存等设施依托原有。该项目不对外接收煤矸石，开采利用完鱼田堡矸石山煤矸石后项目自动终止，不再进行生产。

项目新增劳动定员10人（原有21人），年工作约300天，每天工作约10小时，夜间（22:00~6:00）不生产。项目总投资50万元，其中环保投资5万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防治环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

做好废水处理工作。车辆冲洗废水、初期雨水经集中收集沉淀处理后回用，不得外排。生活污水依托现有化粪池收集处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。

加强废气治理措施。破碎筛分生产线采用彩钢棚全密闭。破碎筛分粉尘通过破碎机进出口上方、振动筛上方设置的集气罩收集后，采用“布袋除尘”工艺净化处理，废气经1根15米排气筒高空排放（DA001，风量30000m3/h），废气中的颗粒物排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）有组织排放限值。皮带输送系统全密闭，给料机上部设置固定喷淋洒水降尘，原料堆场采用雾炮机洒水抑尘，产品堆场设置围挡和喷雾降尘装置，车辆装卸采用喷雾降尘，运输物料加蓬布遮盖，厂区道路硬化、矿区道路铺垫，设置雾炮机对出场道路进行喷雾降尘。加强厂区道路、地面清洁，减少起尘量。厂界无组织废气中颗粒物排放标准执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）中的煤炭工业所属装卸场所大气污染物排放限值。按照非煤矿山、石材加工等行业错峰减排要求，在大气污染防治重点时段开展错峰生产。本项目新增设置1根排气筒，厂区整体共设置2根排气筒。

强化噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备；所有生产设备设置于封闭车间内，高噪声设备加装基础减震，风机进出风口采用软管连接并安装消声器；加强设备维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声；合理安排作业时间，夜间不生产；加强管理，严格控制厂区内车辆车速并禁止鸣笛。采用隔声、消声等措施，确保厂界环境噪声达标排放。厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。

依法处置固体废物。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理，布袋除尘器截留粉尘作为产品外售，沉淀池污泥定期外运至砖厂制砖。废润滑油、废油桶、废含油抹布及劳保用品等危险废物依托现有危废贮存点分类暂存，定期交由有相关危废处置资质的单位处理，危废贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

做好地下水污染防护。控制地下水污染源头，对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。分区防控地下水污染，各功能区应有明确的界线和标识，项目重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）包括危废贮存点，一般防渗区（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）包括沉淀池，简单防渗区包括（水泥地面硬化）包括除重点防渗区、一般防渗区以外的加工区。

严格环境风险防范。生产设备的润滑油油箱、危废贮存点的废润滑油应设置托盘。厂区配备适宜的消防设施、灭火器等。厂区雨水沉淀池作为临时事故池，项目厂房周边雨水沟排口设置切换阀，加强切换阀的维护管理，确保在发生事故时，及时启用切换阀，防止事故废水直接进入雨水管沟。强化环保安全生产教育，安排专门人员定期巡检，保证生产设备、环保设施等正常运行。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2025年10月13日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队