|  |
| --- |
| 2019年度项目绩效目标自评表 |
| 专项名称 |  关坝镇雨污水管网改造工程项目  | 联系人及电话 | 霍永瑶 18584550542  |
| 主管部门 | 万盛经开区环保局  | 预算单位 | 万盛经开区财政局  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 2140 | 2140 | 863 | 40.33% | 资金拨付迟缓 |
| 其中：区级支出 | 833 | 833 | 833 | / |
| 补助区县 |  |  |  | / |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 本项目雨污管网总长约为9KM，管径分别为DN400、DN500、DN600的HDPE双壁波纹管；三级管总长约为5KM，管径分别为DN110、DN160、DN200、DN250的PVC-U硬聚氯乙烯管；检查井538座。建设内容包括管网沟槽土石方开挖、管网埋设、道路破除恢复等。 | 已完工并通过已验收。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 |
| 修建管网长度 | 公里 | 15 | 100% |  |
| 修建隔油池座数 | 座 | 20 | 100% |  |
| 修建污水检查井座数 | 座 | 408 | 100% |  |
| 修建雨水检查井座数 | 座 | 155 | 100% |  |
| 修建化粪池座数 | 座 | 29 | 100% |  |
| 修建水篦子个数 | 个 | 155 | 100% |  |
| 污水管网建成后验收合格率 | % | 100 | 100% |  |
| 隔油池、污水检查井、雨水检查井、化粪池、水篦子验收合格率 | % | 100 | 100% |  |
| 当年开工率 | % | 100 | 100% |  |
| 当年及时完成率 | % | ≧95 | 100% |  |
| 污水管网经济作物赔偿标准 | 元/亩/年 | 2000 | 100% |  |
| 年消减化学需氧量 | 吨/年 | 19.965 | 100% |  |
| 年消减氨氮量 | 吨/年 | 3.5332 | 100% |  |
| 受益人口数量 | 人 | 6000 | 100% |  |
| 受益建档立卡贫困人口数 | 人 | ≧5 | 100% |  |
|  关坝污水管网收集率 | % | 80 | 100% | 　 |
|  管网使用年限 | 年 | 50 | 100% | 　 |
|  受众群众满意度 | % | ≧95 | 100% | 　 |
| 其他说明 |  |