|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度项目绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | 关坝镇雨污水管网改造工程项目 | | | | | 联系人 及电话 | | 霍永瑶 18584550542 | | |
| 主管部门 | 万盛经开区环保局 | | | | | 预算单位 | | 万盛经开区财政局 | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 资金执行率 （%) | | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 2140 | | 2140 | | 863 | | 40.33% | | 资金拨付迟缓 |
| 其中：区级支出 | 833 | | 833 | | 833 | | / | | |
| 补助区县 |  | |  | |  | | / | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 本项目雨污管网总长约为9KM，管径分别为DN400、DN500、DN600的HDPE双壁波纹管；三级管总长约为5KM，管径分别为DN110、DN160、DN200、DN250的PVC-U硬聚氯乙烯管；检查井538座。建设内容包括管网沟槽土石方开挖、管网埋设、道路破除恢复等。 | | | | | 已完工并通过已验收。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | | 计量  单位 | | 年度  指标值 | | 全年  完成值 | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
| 修建管网长度 | | 公里 | | 15 | | 100% | |  | |
| 修建隔油池座数 | | 座 | | 20 | | 100% | |  | |
| 修建污水检查井座数 | | 座 | | 408 | | 100% | |  | |
| 修建雨水检查井座数 | | 座 | | 155 | | 100% | |  | |
| 修建化粪池座数 | | 座 | | 29 | | 100% | |  | |
| 修建水篦子个数 | | 个 | | 155 | | 100% | |  | |
| 污水管网建成后验收合格率 | | % | | 100 | | 100% | |  | |
| 隔油池、污水检查井、雨水检查井、化粪池、水篦子验收合格率 | | % | | 100 | | 100% | |  | |
| 当年开工率 | | % | | 100 | | 100% | |  | |
| 当年及时完成率 | | % | | ≧95 | | 100% | |  | |
| 污水管网经济作物赔偿标准 | | 元/亩/年 | | 2000 | | 100% | |  | |
| 年消减化学需氧量 | | 吨/年 | | 19.965 | | 100% | |  | |
| 年消减氨氮量 | | 吨/年 | | 3.5332 | | 100% | |  | |
| 受益人口数量 | | 人 | | 6000 | | 100% | |  | |
| 受益建档立卡贫困人口数 | | 人 | | ≧5 | | 100% | |  | |
| 关坝污水管网收集率 | | % | | 80 | | 100% | |  | |
| 管网使用年限 | | 年 | | 50 | | 100% | |  | |
| 受众群众满意度 | | % | | ≧95 | | 100% | |  | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |